

1.驱动程序版本
    3.15

2.本驱动程序的平台要求
    Win95/98

3.驱动程序的纸张设置
    本驱动程序支持 56 x 297mm、56 x 210mm及用户自定义纸张大小
        
4.安装盘文件
    驱动程序安装盘上有3个文件可用与WIN95/98环境下安装驱动程序
    2001cps.drv
    setup.inf
    readme.txt

5.驱动程序的安装过程
    在中文Windows95/98环境下安装驱动程序
    (1) 确保Windows95/98正在运行。
    (2) 单击[开始]按钮。
    (3) 在[设置]项中单击[打印机]按钮或先单击[控制面板]按钮，在控制面板        中双击[打印机]图标。
    (4) 双击[添加打印机]图标。
    (5) 单击[下一步]按钮。
    (6) 选择本地打印机或网络打印机，然后单击[下一步]按钮。
    (7) 单击[从磁盘安装]按钮。
    (8) 确定打印驱动程序所在的路径。有三种方法：
      ·驱动程序安装盘在A：驱动器中，直接单击[确定]按钮。
      ·在路径输入对话框中键入驱动程序所在的路径名，然后单击[确定]按钮。
      ·单击[浏览]按钮然后选择驱动程序所在的路径，单击[确定]按钮。
    (9)  单击[下一步]按钮。
    (10) 配置打印通讯端口，单击[下一步]按钮。
    (11) 单击[下一步]按钮。
    (12) 如果需要安装完成后打印测试页，请先准备好打印机,并装入打印纸将[         打印测试页吗?]复选框设为[是]，则打印出一张测试页;否则将[打印测        试页吗?]复选框设为[否]。
    (13) 插入Win95/98系统盘，输入所需文件的路径，单击[完成]按钮。    