
1.驱动程序版本
    3.15

2.驱动程序的平台要求
    WinNT4.0
    Win2000

3.驱动程序纸张设置
    本驱动程序支持 80 x 297mm、80 x 210mm及用户自定义纸张大小
    
    
    在WinNT4.0及Win2000系统下，自定义纸张的实现过程：
    设置自定义纸张之前，请确认打印驱动程序已正确安装。
    (1)确保系统正在运行。
    (2)单击[开始]按钮。
    (3)在[设置]项中单击[打印机]按钮或先单击[控制面板]按钮，在控制面板中              双击[打印机]图标。
    (4)点击[文件]菜单，单击[服务器属性]子菜单。
    (5)在[格式]菜单中，将[创建新格式]前的复选框选中。
    (6)然后在[格式说明]中书写自定义的纸张的名称。
    (7)度量单位选用[公制]，以"cm"为单位，根据需要自定义纸张宽度和高度以              及打印区域左右边界和上下边界。
    (8)单击[保存格式]按钮。
    (9)单击[确定]按钮，完成自定义纸张的定义。

4.安装盘文件
    安装盘上以下6个文件用于安装WinNT4.0兼容Win2000环境下的驱动程序：
    2002cp.dll
    Rasdd.dll
    Rasddui.dll
    Rasddui.hlp
    Setup.inf
    readme.txt

5.驱动程序安装过程
  (以下所列的步骤是本打印机作为第一个打印机来安装的步骤)
    在中文Win2000环境下安装驱动程序
    (1) 确保Win2000正在运行。
    (2) 单击[开始]按钮。
    (3) 在[设置]项中单击[打印机]按钮或先单击[控制面板]按钮，在控制面板        中双击[打印机]图标。
    (4) 双击[添加打印机]图标。
    (5) 单击[下一步]按钮。
    (6) 选择本地打印机或网络打印机，然后单击[下一步]按钮。
    (7) 配置打印通讯端口，单击[下一步]按钮。    
    (8) 单击[从磁盘安装]按钮。
    (9) 确定打印驱动程序所在的路径。有三种方法：
      ·驱动程序安装盘在A：驱动器中，直接单击[确定]按钮。
      ·在路径输入对话框中键入驱动程序所在的路径名，然后单击[确定]按钮。
      ·单击[浏览]按钮然后选择驱动程序所在的路径，单击[确定]按钮。
    (10)  单击[下一步]按钮。
    (11)  单击[下一步]按钮。
    (12)  如果选择[共享]，请给打印机一个共享名；否则选择[不共享]，单击[          下一步]按钮。
    (13)  如果需要安装完成后打印测试页，请先准备好打印机,并装入打印纸将          [打印测试页吗?]复选框设为[是]，则打印出一张测试页;否则将[打印          测试页吗?]复选框设为[否]，单击[下一步]按钮。
    (14)  单击[完成]按钮。
    (15)  单击[是(Y)]按钮。 

    